Задача 1. В цепь ротора четырехполюсного асинхронного двигателя с контактными кольцами подключен прибор магнитоэлектрической системы с нулем по середине шкалы. При питании статорной обмотки от сети частотой 50 Гц стрелка прибора за 30 секунд делает 60 полных колебаний. Определить частоту вращения ротора.
Задача 2. Значение ЭДС, индуцируемой в фазе ротора асинхронной машины при скольжении S=0.03, равно 6 В. Определить ток в обмотке неподвижного ротора, если активное сопротивление фазы обмотки ротора r2=0.01  Ом, индуктивность рассеяния L=2.2*10-4 Гн, частота сети f=50 Гц.
Задача 3. Асинхронный двигатель с фазным ротором имеет активное сопротивление фазы ротора r2=0.6 Ом, индуктивное сопротивление неподвижного ротора x2 =2.2 Ом. Известно, что ЭДС фазы неподвижного ротора E2=300  В, частота вращения ротора n=1440 об/мин. Определить ЭДС при вращающемся роторе E2S , ток в фазе ротора  при указанной частоте вращения I2S и в момент пуска I2пуск.