|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольная работа.****Задача 1.**По выходным характеристикам полевого транзистора построить передаточную характеристику при указанном напряжении стока. Определить дифференциальные параметры S, Ri, m полевого транзистора и построить их зависимости от напряжения на затворе. Сделать выводы о зависимости параметров транзистора от режима работы.**Дано:**- тип полевого транзистора – КП 307Ж;- UСИ0 5 В:- UЗИ0 -4 В.C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2214.gif**Задача 2.**Используя характеристики заданного биполярного транзистора определить h-параметры биполярного транзистора и построить зависимости этих параметров от тока базы. Сделать выводы о зависимости параметров транзистора от режима работы.**Дано:**- тип биполярного транзистора – КТ817А;- UКЭ = 4В.C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2229.gifC:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2231.gif**Задача 3.**В соответствии с предпоследней цифрой студенческого пароля выберите принципиальную схему логического элемента и приведите исходные данные вашего варианта задачи по разделу “Цифровые элементы и устройства”, указанные в таблице 1. Варианты принципиальных схем приведены на рисунке 1.Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цифра студенческого пароля | Принципиальная схема элемента | Напряжение питания, В. | Пороговые напряженияМДПтранзисторов VT1 и VT2 | Уровень входного напряжения, В. |
| 0 | Рис. 1а | 9 | 1 | 0,5 |

Укажите на схеме полярность источника питания, соответствующую вашему варианту. Укажите, какую логическую функцию выполняет элемент. Поясните назначение каждого транзистора. Приведите таблицу истинности. Приведите вид передаточной характеристики рассматриваемого Вами логического элемента. Используя данные задания Вашего варианта, приведите на передаточных характеристиках эпюру входного напряжения и определите, в каком логическом состоянии находится цепь, рассматриваемого вами элемента.C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2206.gifРис. 1 – схемы логических элементов**Задача 4.**В соответствии со второй цифрой пароля выберете принципиальную схему устройства на основе идеального операционного усилителя и приведите исходные данные вашего варианта в соответствии с таблицей 2. Варианты схем приведены на рисунке 2.Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цифра студенческого пароля | Схема устройства | Напряжение питания операционного усилителя, В. | Номиналы резисторов, кОм.  | Амплитуда входного напряжения, мВ |
| R1 | R2 | R3 |
| 7 | Рис. 26 | ±13 | 82 | 820 | 6,8 | 300 |

Изобразите передаточную характеристику устройства, соответствующего Вашему варианту. Поясните назначение каждого элемента устройства. Определите коэффициент усиления Вашего устройства и амплитуду выходного напряжения. Укажите, какое входное сопротивление имеет рассматриваемое Вами устройство. Приведите примерный вид амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) Вашего устройства и причины отклонения реальной АЧХ от идеальной.C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2207.gifРис. 2 - Схемы устройств на основе операционного усилителя к задаче 2**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**Пример решения задачи 1Приведены выходные характеристики полевого транзистора с p-каналом типа КП103 (рисунок 1.1). Построим характеристику прямой передачи и определим параметры при напряжении сток-исток UСИ0=-6 В. Напряжение отсечки транзистора UЗИ0=4 В.C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2235.gifРисунок 1.1Для построения характеристики прямой передачи определяем ток стока при UЗИ=0 В; 0,5 В и т.д. (рисунок 1.1). Результаты заносим в таблицу 1.1.Таблица 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗИ, В | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4 |
| IC, мА | 4,0 | 3,13 | 2,31 | 1,6 | 1,05 | 0,61 | 0,3 | 0 |

По полученным результатам строим характеристику прямой передачи (рисунок 1.2).По выходным характеристикам определяем крутизну в 6-8 точках и строим её зависимость от напряжении на затворе. В нашем примере сначала находим крутизну при напряжении на затворе UЗИ=0,25 В. Для этого, относительно этой точки берем приращение напряжения UЗИ=0,25 В. Определяем токи при напряжениях U ЗИ=0 В и U ЗИ=0,5 В. Они равны соответственно I С4 мА и I С=3,13 мА (рисунок 1.1). Затем вычисляем крутизнуC:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2237.gif=1,74 мА/В.C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\pic1_2.gifРисунок 1.2 Аналогично проделываем эту операцию для UЗИ=0,75В; 1,25 В и т.д. Определяем приращение тока стокаC:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image194.gifIC и результаты вычислений заносим в таблицу 1.2. Строим график S=f(UЗИ) (рисунок 1.3) Таблица 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗИ, В | 0,25 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4 |
| C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image194.gifIC, мА | 0,87 | 0,82 | 0,71 | 0,55 | 0,44 | 0,31 | 0 |
| S, мА/ В | 1,74 | 1,64 | 1,42 | 1,1 | 0,88 | 0,62 | 0 |

Для определения выходного сопротивления Ri задаемся приращением  UСИ=± 2 В относительно напряжения UСИ= - 6 В (рисунок 1.4). Определяем приращение тока  IC стока при напряжении на затворе 0 В, вычисляем значение C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2238.gif. Результат заносим в таблицу 1.3. Аналогично проделываем для UЗИ=0,5 В; 1,0 В и т.д. На рисунке 1.3 строим зависимость Ri=f(UЗИ).Таблица 1.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗИ, В | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|  IС, мА | 0,14 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,045 | 0,04 |
| Ri, кОм | 28 | 39,2 | 54,8 | 65,6 | 77 | 88,9 | 100 |
| S,мА/ В | 1,85 | 1,7 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 0,5 |
| m  | 51,8 | 66,6 | 82,2 | 82 | 77 | 66,6 | 50 |

C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2239.gifРисунок 1.3Из рисунка 1.3 определяем значение крутизны для тех же величин UЗИ, что и Ri. Результат так же заносим в таблицу 1.3.В заключении определяем коэффициент усиления транзистора m = S× Ri. Результат так же заносим в таблицу 1.3 и строим зависимость m =f(UЗИ) (рисунок 1.3).C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2240.gif Рисунок 1.4Пример решения задачи 2Определим h-параметры для транзистора КТ315А при напряжении на коллекторе UКЭ=5 В. Например, найдем параметр h11Э в точке А при токе базы IБ0=350 мкА. На входных характеристиках (рисунок 2.1) при напряжении на коллекторе UКЭ=10 В (хотя задано напряжение на коллекторе UКЭ=5 В выбираем напряжение UКЭ=10 В, т.к. в активном режиме входные характеристики практически совпадают) задаемся приращением тока базы  IБ= ± 50=100 мкА относительно рабочей точки IБ0=350 мкА. Соответствующее приращение напряжения база-эмиттер составит  UБЭ=0,018 В. Тогда входное сопротивлениеC:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2241.gif.Результаты заносим в таблицу 2.1.Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ0, мкА | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 |
|  UБЭ, В |   |   |   | 0,018 |   |   |
| h11, Ом |   |   |   | 180 |   |   |

Аналогично находим h11Э в других точках при токах базы 50, 150, 250, 450 и 550 мкА и строим зависимость h11Э=f(IБ), ΔIБ=const . Пример зависимости приведен на рисунке 2.4. C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2242.gifРисунок 2.1C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2243.gifРисунок 2.2По выходным характеристикам находим параметры h21Э и h22Э при том же токе базы и заданном напряжении UКЭ0=5 В. Определение параметра h21Э показано на рисунке 2.2.Задаемся приращением тока базы относительно рабочей точки также  IБ= ± 50=100 мкА и соответствующее приращение тока коллектора составляет  IК= 5,8 мА. Коэффициент передачи тока базы составитC:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2244.gifАналогично определяем этот параметр и при других токах базы. Резуль- таты помещаем в таблицу 2.2 и строим зависимость h21=f(IБ) (рисунок 2.4).Таблица 2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ0, мкА | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 |   |
|  IK, мА |   |   |   | 5,8 |   |   |   |
| h21,  |   |   |   | 58 |   |   |   |

На рисунке 2.3 показано определение выходной проводимости h22Э. Около точки А с напряжением UКЭ=5 В задаемся приращением напряжения коллектор-эмиттер  UКЭ=± 2 В. Соответствующее приращение тока коллектора составляет  IК=1 мА. Выходная проводимость равнаC:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2245.gif.C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2246.gifРисунок 2.3Результаты помещаем в таблицу 2.3.Таблица 2.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ0, мкА | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|  IK, мА |   |   | 1 |   |   |   |
| h22, Сим× 10-3 |   |   | 0,25 |   |   |   |

Строим зависимость h22Э=f(IБ) (рисунок 2.4).C:\сибгути\Контрольные работы\2015\семестр_3\Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)\course230\k_rab\img\Image2247.gifРисунок 2.4Параметр h12Э по характеристикам обычно не определяется, так как входные характеристики для рабочего режима практически сливаются, и определение параметра даёт очень большую погрешность. |