Расчет статически неопределимой рамы методом перемещений



Данные:

L1=4 м

L2= 8 м

I1:I2:I3:I4 = 1:5:2:3

H1= 5м h2=4 P2=50 кН q3=1.5 кН/м P1=P3=P4=q1=q2=q4=0

